**项目需求**

**一、需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | | **单位** | **数量** | **预算单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 瘦终端 | | 台 | 100 | 1950 | 195000 |
| **最高限价：** | | ￥195000.00元（人民币壹拾玖万伍仟元整） | | | | |
| **交货期：** | | 合同签订后 15 日历天内完成后安装、调试并交付使用。 | | | | |

**二、采购项目技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** |
| 1 | 瘦终端 | 1.X86架构，采用无风扇静音设计，整机无风扇和转动机构、功耗低于20W；2.操作系统支持：Linux；  3.CPU：采用嵌入式x86架构四核CPU，主频≥1.4GHz ；  4.内存：≥2G DDR4；  5.硬盘：≥16G SSD；  6.USB：≥4个USB接口：1个USB3.0，3个USB2.0；  7. 显示性能：支持显示器数据控制（DDC），实现分辨率和刷新率自动设置；  8.1个RJ45 (10/100/1000Mbps),集成WIFI无线网卡；  9.显示接口：2个Display Port数字高清接口；2560x1600@32bpp，支持双显示器；  10.音频：音频输入、输出，一个3.5毫米小型复合插口、16位立体声；  11.键鼠：标配带Windows键增强型USB键盘、USB光电鼠标；  12.具备CCC,能源之星、产品彩页，提供证明并加盖原厂公章；  13.终端应对病毒具有免疫能力，不会感染常见的病毒；  14.终端实现自动化部署，即插即用和“零”维护；  15.用户更换终端设备时，不需要重新安装操作系统、配置软件等额外工作；16.客户端本地无公开文件系统、支持AES加密；  17.重量：≤0.2千克；  18.使用环境温度范围：运行温度： 10°至40°C，水平和垂直安装存储温度：-10°至60°C；  19. 管理：  设备管理软件主要功能：  1)自动发现终端设备  2)推送安装  3)支持移动APP功能，邮件告警，委派管理，报告功能  4)系统映像抓取  5)快速系统分发  6)软件快速安装  7)系统补丁安装  8)远程DOS脚本执行  9)远程电源管理  10)配置变更  11)备份和恢复注册表  12)拷贝文件  13)远程控制  14)远程修改代理设置  20.3年内免费保修。 |